**Revit族命名规则**

|  |  |
| --- | --- |
| 0 | 名称 |
| 墙 | 建筑砌块墙 200  结构剪力墙 XX  幕墙 |
| 门 | 双扇防火门 1022  单扇防火门XX  双扇木门XX  单扇木门XX  密闭门XX  防火卷帘门XX |
| 窗 | 平开窗XX  推拉窗XX  门联窗XX  百叶窗XX |
| 楼板 | 结构楼板XX  建筑面层XX  坡道XX |
| 管道 | 镀锌钢管-卡箍连接 |
| 管道 | UPVC管-热熔连接 |
| 阀门 | 闸阀-DN150-1.6MPa |
| 管件 | 弯头-卡箍-1.6MPa |
| 管件 | 弯头-UPVC-1.6MPa |
| 矩形风管 | 镀锌钢板 |
| 电缆桥架 | 金属防火桥架 |